**Sąlygų priedas Nr. 2**

#### LENGVOJO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  |  |
| --- | --- |
| **NAUJO LENGVOJO AUTOMOBILIO PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI** | **REIKALAUJAMI AUTOMOBILIO TECHNINIAI DUOMENYS** |
| Transporto priemonės kategorija | M – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta keleiviams vežti |
| Transporto priemonės klasė | M1 klasė – transporto priemonė skirta keleiviams vežti, turinti 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis)(BVPŽ kodas 34115200, Motorinės transporto priemonės, skirtos vežti mažiau kaip 10 žmonių) |
| Didžiausioji leidžiamoji masė | 3 500 kg  |
| Pagaminimo metai  | Ne ankstesni kaip 2018 m. (naujas, neeksploatuotas) |
| **1. Reikalavimai automobilio kėbului**  |
| 1.1. Garantija dėl kėbulo atsparumo metalo korozijai | Ne mažesnė kaip 12 metų |
| 1.2. Kėbulo spalva  | Visos, išskyrus ryškias spalvas (geltoną, raudoną, oranžinę, žalią) |
| 1.3. Bagažinės tūris (neišėmus sėdynių) | Ne mažesnis kaip 600 litrų  |
| 1.4. Durų ir sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau 4 durų, 9 vietų su vairuotoju. Privaloma galimybė išimti keleivių sėdynes siekiant vežti krovinius (pvz. knygas, baldus, mokslinių lauko tyrimų įrangą ir pan.). |
| **2. Reikalavimai automobilio varikliui, važiuoklei bei transmisijai** |
| 2.1. Kuro rūšis | Benzinas arba dyzelinas |
| 2.2. Variklio darbinis tūris  | Ne didesnis kaip 2500 cm3  |
| 2.3. Variklio galingumas | Ne mažiau 75 kW |
| 2.4. Variklio atitikimas ES toksiškumo standartams ne žemesniems kaip EURO 5 / EURO 6 | Privaloma |
| 2.5. Kuro sąnaudos litrais 100 km ridos mišriomis sąlygomis (vidutinės)  | Ne daugiau kaip 10 l |
| 2.6. Pavarų dėžė | Mechaninė arba automatinė |
| 2.7. Priekiniai varomieji ratai | Privalomi |
| 2.8. Visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS);  | Privaloma |
| 2.9. Vairo mechanizmas, vairo stiprintuvas | Privalomas |
| 2.10. Vairo aukščio reguliavimas | Privalomas |
| **3. Minimalūs reikalavimai automobilio įrangai ir komplektacijai** |
| 3.1. Guminė arba lygiavertė grindų danga visuose skyriuose | Privaloma  |
| 3.2. Guminiai kilimėliai, gesintuvas (2 l); vaistinėlė (sukomplektuota pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus), avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė  | Privalomi |
| 3.3. Audio sistema (radijas, antena ir garsiakalbiai) | Privaloma |
| 3.4. Signalizacija su autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo | Privaloma |
| 3.5. Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio oro saugos pagalvės | Privalomos |
| 3.6. Saugos diržai visoms sėdimoms vietoms | Privalomi |
| 3.7. Galvos atlošai visose sėdynėse | Privalomi |
| 3.8. Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis | Privalomas |
| 3.9. Elektroninė stabilumo sistema ESP | Privaloma |
| 3.10. Medžiaginiai sėdynių užvalkalai | Privalomi |
| 3.11. Elektra valdomi priekiniai šoniniai durų langai | Privalomi  |
| 3.12. Elektra valdomi, šildomi išoriniai veidrodėliai | Privalomi  |
| 3.13. Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu | Privalomas |
| 3.14. Atsarginis ratas (normalaus dydžio) | Privaloma |
| 3.15. Klimato kontrolė ir kondicionierius. Paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai. | Privaloma |
| **4. Kiti reikalavimai** |
| 4.1. Garantija automobiliui ne mažiau kaip 60 mėn. nuo automobilio eksploatacijos pradžios, be ridos apribojimo  | Privaloma (visos išlaidos, susijusios su garantiniu techniniu aptarnavimu turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą). |
| 4.2. Automobiliui sugedus, tech. pagalbos paslaugų suteikimas ne vėliau kaip po 1 val. | Privaloma |
| 4.3. Garantinio laikotarpio metu, sugedus automobiliui ir nepašalinus gedimo per 48 val. (darbo dienomis) – suteikiamas pakaitinis automobilis | Privaloma |
| 4.4. Automobilio parengimas registracijai ir TA apžiūra | Privaloma |

**PASTABOS:**

1. Automobilis turės būti pristatytas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sutarties su pirkimo laimėtoju pasirašymo dienos.

 2. Automobilis privalo būti pagamintas ir sukomplektuotas pagal reikalaujamas technines specifikacijas automobilį gaminančioje gamykloje.

3. Automobilis turi atitikti visus Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančius reikalavimus šios rūšies transportui bei įrangai.

**4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu (atskiru dokumentu) turi pateikti pilną siūlomo automobilio techninę specifikaciją, kurioje būtų pateikti visi siūlomų automobilių parametrai, įrodantys siūlomų automobilių atitikimą techninei specifikacijai.**

5. Tiekėjas užtikrina, kad šis automobilis naujas ir neeksploatuotas.