|  |
| --- |
| **SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ**  **VILNIAUS MIESTO BŪSTAS** Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius. Tel. (8 5) 277 9090, Faks. (8 5) 216 0646.El. p. vilniaus.bustas@vmb.lt, a.s.LT027300010000558740 AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000. |

2017-06-22 Nr. \_\_\_\_\_

**MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS**

**STATYBOS-REMONTO DARBŲ (6 BUTAI) PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS**

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Savivaldybės įmonė ”Vilniaus miesto būstas”, kodas: 124568293, Švitrigailos g. 7, LT-03211, Vilnius. Tel. 8-5 233 76 37.

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

5. Perkančioji organizacija yrapridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

6.1. skelbimas apie pirkimą;

6.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

6.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

6.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

7. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

7.1. kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų skaitmeninės kopijos;

7.2. užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Pirkimo sąlygų 7 - 12 priedus;

7.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

7.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija;

7.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

8. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais su technine specifikacija susijusiais klausimais įgalioti palaikyti: ***Būsto priežiūros skyriaus vedėjas Oleg Klopov, Švitrigailos g. 7, Vilnius, tel. 8 5 2500 767;*** viešųjų pirkimų procedūrų klausimais ***Viešųjų pirkimų specialistė Lina Kuliešienė, Švitrigailos g. 7, Vilnius, tel. 8 5 2500 751.***Atkreipiame dėmesį, kad CVP IS susirašinėjimo funkcija turite naudotis atsakingai. Ši funkcija yra oficiali bendravimo priemonė, todėl jai taikomi kiti reikalavimai nei bendraujant elektroniniu paštu, *Skype*®, socialiniame portale ar pan. Tekstas ar pridėtas raštas turi būti parengtas pagal raštvedybos taisykles, būti išsamus ir informatyvus.

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

9. Pirkimas yra skirstomas į dalis, **kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis**. Tiekėjas pasiūlymą gali pateikti vienai arba visoms dalims. Tiekėjai privalo siūlyti visą darbų kiekį.

10. Perkančioji organizacija numato pirkti šiuos statybos – remonto darbus su medžiagomis:

**10.1. I pirkimo objekto dalis:**

10.1.1. Buto remontas adresu **KARALIAUČIAUS G. 13B-39 VILNIUS;**

**10.2. II pirkimo objekto dalis:**

10.2.1. Buto remontas adresu **KALVARIJŲ G. 159-105 VILNIUS;**

**10.3. III pirkimo objekto dalis:**

10.3.1. Buto remontas adresu **ATEITIES G. 9-517 VILNIUS;**

**10.4. IV pirkimo objekto dalis:**

10.4.1. Buto remontas adresu **GEOLOGŲ G. 9A-7 VILNIUS;**

**10.5. V pirkimo objekto dalis:**

10.5.1. Buto remontas adresu **GELEŽINIO VILKO G. 11-30, VILNIUS,;**

**10.6. VI pirkimo objekto dalis:**

10.6.1. Buto remontas adresu **SAVANORIŲ PR. 35-52, VILNIUS.**

11. Darbų kiekis (apimtis) ir savybės nurodytos techninėse specifikacijose (1 - 6 priedai). Darbų atlikimo terminai nurodyti šių konkurso sąlygų 13 priede. Darbų BVPŽ kodas – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai.

12. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus miestas.

1. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

13. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir pateikti nurodytus dokumentus. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

**Kvalifikaciniai reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto dalims:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui** | **Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus** |
| 13.1. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.  Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 13.2. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | 1. 1. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.   Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.  2. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.  Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo. |
| 13.3. | Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. | 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba dokumentą iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.  Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. **Perkančioji organizacija \*tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Nepatikrinus duomenų paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, duomeys tikrinami vėliau, o aktualūs ir teisingi duomenys laikomi paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos duomenys.**  Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.  2. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos. |
| 13.4. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.  2.\* Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija \*tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.  Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.  Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini. |
| 13.5. | Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka | Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą\*\* arba trumpąjį išrašą\*\* arba Elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo (ESI) prieigos raktą ir **įstatus (aktualią įstatų redakciją)**, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.  Kitos valstybės teikėjas pateikia Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymą, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. |

**2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.6 | Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos- remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas (-i) galiojantis (-ys) atestatas (-ai). **Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.** |
| 13.7. | Tiekėjo patirtis - per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytos bent 3 statybos-remonto rangos darbų sutartys, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip **25000 Eur.** | Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų statybos-remonto darbų sutarčių sąrašas (14 priedas), nurodant darbų bendras sumas, datas ir darbų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie darbų suteikimą tiekėjai pateikia Užsakovų pažymas, o joms nesant – laisvos formos tiekėjo deklaracijas apie tinkamai ir laiku įvykdytus darbus.  **Pateikiamas tinkamai pasirašytas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (14 priedas).** |
| 13.8. | Tiekėjas turi pasiūlyti darbų vadovus ir specialistus, apmokytus atlikti satybos- remonto darbus:  1) Ne mažiau kaip **2 darbų vadovus,** turinčius teisę atlikti statybos-remonto darbus.  2) Ne mažiau kaip **5 specialistus**, kurie atliks darbus. | 1. Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą ir atliks darbus, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos *vykdant sutartį*, darbo patirties trukmė *siūlomose pareigose*, *kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas* (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).  2. Darbų vadovų kvalifikacijos atestatai, leidžiantys atlikti nurodytus darbus ir darbo patirties aprašymai (gyvenimo aprašymas (CV arba laisvos formos darbo patirties aprašymas)  Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |

*\*Neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną, kadangi tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tiek Valstybės įmonės Registrų centro informacinės sistemose galima matyti duomenis apie tiekėją (juridinį asmenį) tik tos dienos, kurią atitinkama informacija yra tikrinama. Tuo atveju, jeigu dėl informacinės sistemos, kurioje Pirkėjas tikrina neatlygintinai prieinamus duomenis, techninių trikdžių paskutinę pirminių pasiūlymų pateikimo dieną PO neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti Tiekėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.*

14. \*\*Pastabos:

a) perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;

b) perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos atitikties dokumentų originalus;

c) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

d) jeigu tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba *administracinei* institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko.

15. Pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus atestatus, licencijas, leidimus, verslo liudijimus ir panašius dokumentus turi pateikti tos ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ir panašių dokumentų.

16. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

17. Tiekėjas turi atitikti visus 13 punkte nustatytus reikalavimus. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 13.1 -13.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 13.6 - 13.8 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

18. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti, jeigu pasitelks, ir kokiai darbų daliai (Konkurso sąlygų 7 - 12 priedai)*.* Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jeigu Tiekėjo siūlomas specialistas paraiškos teikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojas, bet laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju būtų įdarbintas arba pasitelktas kitais teisiniais pagrindais, jis laikomas subtiekėju ir turi būti nurodomas Konkurso sąlygų 7 -12 prieduose**.** Tiekėjas sutarties vykdymui kaip specialistą gali pasitelkti fizinį asmenį:

18.1. Jei Tiekėjas tokio asmens neplanuoja įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) paraiškoje nurodomas kaip Tiekėjo subteikėjas.Tiekėjas, pagrįsdamas specialisto atitikimą 13.8 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui, Perkančiajai organizacijai turi pateikti informaciją apie specialisto atitikimą toms veiklos sritims, kuriose specialistas atliks darbus, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti, taip pat sutartį ar preliminariąją sutartį, ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju. Susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas) turi būti sudarytas iki pasiūlymų pateikimo datos.

18.2.Jeigu Tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti Tiekėjo įmonėje, Tiekėjas turi pateikti ketinimų protokolą, patvirtintą specialisto ir Tiekėjo parašais, kuriuose turi būti pateikti šie duomenys ir informacija: specialisto, su kuriuo sudaromas ketinimų protokolas, vardas ir pavardė, specialisto numatomų atlikti darbų pavadinimai.

19. Kiekvienas subteikėjas turi atitikti 13.6 -13.8 punktuose nustatytus reikalavimus toje veiklos srityje, kurioje teiks paslaugas/atliks darbus, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

20.Keičiant subtiekėjus sutarties galiojimo metu, keičiamų subtiekėjų kvalifikacija turi atitikti Konkurso sąlygų reikalavimus.

21. Jeigu dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas CVPIS priemonėmis kreipiasi į perkančiąją organizaciją, nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ar informaciją ir klausdamas, ar tokie dokumentai ar informacija priimtina, bei nurodydamas priežastis, kodėl negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų.

22. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

23. Pasiūlyme turi būti tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė), subteikėjų reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai.

24. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas, ar tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus.

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS**

25. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt> iki **2017-07-10 09 val. 00 min**. Pasiūlymas turi būti pasirašytas Tiekėjo vadovo arba įgalioto asmens, pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus CVP IS priemonėmis arba saugiu elektroniniu parašu. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

26. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

27. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiamidokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *pdf*, *doc* ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

28. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą vienai pirkimo objekto daliai arba visoms pirkimo objekto dalims, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subteikėjas.

29. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.

30.Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, Pasiūlymo formose (7 - 12 priedai) turi nurodyti (jei konfidenciali informacija pateikiama), kuri tiekėjo pateikiama informacija yra konfidenciali. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu, perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, Tiekėjas turi užpildyti Pasiūlymo formoje (7 - 12 priedai) esančią lentelę dėl konfidencialios informacijos pateikimo bei elektroniniame pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją turi pateikta atskiru failu**. Tiekėjas failo pavadinime nurodo „Konfidencialu“.**  Jei dalyvis neužpildo Pasiūlymo formoje (7 - 12 priedai) pateiktos lentelės, kurioje turi būti nurodoma konfidenciali informacija ir (arba) failo pavadinime nenurodo **„Konfidencialu“**, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

31. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų **7 – 12 prieduose.** Pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

32. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų darbų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos (1 – 6 priedai) reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytus atsiskaitymo už atliktus darbus terminus bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. **Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.** Tiekėjas perkančiajai organizacijai negali reikšti pretenzijų dėl patirtų išlaidų ir prašyti jas apmokėti.

33. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

34. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierineforma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

35. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų kiekį.

36. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

37. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

38. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

39. Kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis, neprarasdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

SVARBU: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, *išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (ir kuri laikoma konfidencialia informacija)*, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbs CVP IS teisės aktuose nustatyta tvarka (VPĮ 18 str. 11 p.).

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, tiekėjų pasiūlymai turi būti teikiami aiškiai nurodant, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Konfidencialius dokumentus (jei jų pasiūlyme yra) ir/ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateiktą konkrečią informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje ir kuri turi būti laikoma konfidencialia informacija (jei tokia informacija pasiūlyme yra), tiekėjas turi nurodytipasiūlymo formoje (lentelėje, kurioje prašoma nurodyti konfidencialią informaciją), parengtoje pagal konkurso sąlygų 7 - 12 priedus.

1. **PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS**

40. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

41. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos dalyvių iniciatyva, jiems kreipiantis į perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus **4 darbo** dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos. **Dalyviai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.**

42. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

43. Atsakydama į kiekvieną dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus pirkimo sąlygų 47 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija paaiškinimus, patikslinimus turi paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems dalyviams, prisijungusiems prie pirkimo, ne vėliau kaip likus **1 darbo dienai** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama dalyviui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems dalyviams, prisijungusiems prie pirkimo, bet nenurodo, kuris dalyvis pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, tiek dalyvių iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS. Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo sąlygų patikslinimai perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams tik CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, nenurodys, iš ko gavo prašymą pateikti paaiškinimą.

44. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS, atitinkamai patiksliną skelbimą apie pirkimą ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).

45. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.

1. **SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS**

46. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas – elektroninių vokų atplėšimo procedūra, vyks **2017-07-10 9 val. 45 min**. Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdyje, kuris vyks SĮ “Vilniaus miesto būstas”, Švitrigailos g. 7/16,Vilnius 14 (arba kitame) kabinete.

47. Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai, Viešųjų pirkimų komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje. Įgaliojimas nereikalingas, kai vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvauja:

47.1. pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;

47.2. pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;

47.3. pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nariai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.

48. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.

49. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

49.1. iki **pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. 2017-07-10 9:00 val.** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti adresu: <http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2_pdfsam_Naudojimosi%20CVPIS%20taisykles.pdf>.

49.2.**iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, t. y. 2017-07-10 val. 9 45 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą.

50.Tiekėjui užšifravus:

50.1. visą teikiamą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas bus laikomas nepateiktu ir nebus vertinamas.

50.2. pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo dokumento – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

51. Slaptažodis pateiktas laiku ir tinkamai laikomas tada, kai jis pateiktas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki vokų su kainų pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios.

52. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: elektroniniu paštu ([lina.kuliesiene@vmb.lt](mailto:lina.kuliesiene@vmb.lt)) arba **oficialiu elektroniniu paštu, faksu ar raštu** adresu Švitrigailos g. 7, Vilnius, nurodant pirkimo pavadinimą numerį ir datą. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). Jeigu dėl užfiksuotos techninės CVP IS problemos tiekėjai slaptažodį pateikė ne CVP IS priemonėmis, tuomet perkančioji organizacija privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiųsti tiekėjams slaptažodį, kurį panaudojo kainos pasiūlymo iššifravimui.

53. Tiekėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės problemos (techninė problema – tai nustatytas CVP IS sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų (skirtingose organizacijose) negali vykdyti būtinų funkcijų, t. y. neįmanoma prisijungti prie CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje (http://vpt.lrv.lt)).

54. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

55. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

56. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais (pasiūlymo formoje – 7 - 12 priedai).

57. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmisprašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą.

58. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis įgyja teisę paaiškinti savo kvalifikaciją.

59. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

60.  Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

61.Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

61.1.  Pasiūlymą pateikęs Dalyvis neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų Pasiūlymų pateikimo dieną arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Vėliau paaiškėjus, jog tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikacija pagal neatlygintinai prieinamus duomenis paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną neatitiko viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (dėl tiekėjo įsiskolinimo duomenų fiksavimo paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną), Perkančioji organizacija turės pareigą iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tokio tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų;

61.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepateikta ar pateikta konkurso sąlygose nurodytu būdu nepasirašyta pasiūlymo forma ir pan.,);

61.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

61.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

61.5. pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje nenurodyti punktai, išvardinti šių sąlygų 16 punkte;

61.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ir pan.

61.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

61.8. tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

61.9. apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

61.10. iki vokų, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūros pradžios nepateikė slaptažodžio, leidžiančio iššifruoti kainos pasiūlymą.

1. **PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

62. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais.

63. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

1. **SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO**

64. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimotvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

65. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

67. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštuatsisako sudaryti pirkimo sutartį, arba nepateikia pirkimo dokumentuose nurodyto sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties,arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis*,* laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu pateiktą pasiūlyme kaina priimtina perkančiajai organizacijai.

1. **GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

68. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis*.* Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

69. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.

70. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

**XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

71. Sutarties projektas visoms pirkimo objekto dalims pateiktas 13 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos pirkimo dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Sutarties valiuta – eurai. Jei viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio valiuta, pasiūlymo kaina sutartyje bus perskaičiuota eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija I-ajai pirkimo objekto daliai, 2 lapai;
2. Techninė specifikacija II-ajai pirkimo objekto daliai, 2 lapai;
3. Techninė specifikacija III-ajai pirkimo objekto daliai, 2 lapai;
4. Techninė specifikacija IV-ajai pirkimo objekto daliai, 3 lapai;
5. Techninė specifikacija V-ajai pirkimo objekto daliai, 2 lapai;
6. Techninė specifikacija VI-ajai pirkimo objekto daliai, 3 lapai;
7. Pasiūlymo forma I-ajai pirkimo objekto daliai, 4 lapai;
8. Pasiūlymo forma II-ajai pirkimo objekto daliai, 3 lapai;
9. Pasiūlymo forma III-ajai pirkimo objekto daliai, 3 lapai;
10. Pasiūlymo forma IV-ajai pirkimo objekto daliai,5 lapai;
11. Pasiūlymo forma V-ajai pirkimo objekto daliai, 4 lapai;
12. Pasiūlymo forma VI-ajai pirkimo objekto daliai, 5 lapai;
13. Sutarties projektas, 9 lapai;
14. Darbų sąrašas, 1 lapas.

Direktorius Tadas Balsevičius

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **1 priedas** |
| **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** | | | |
|  |  |  |  |
| **I PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | |
|  | | | |
| **BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 13B-39 VILNIUS** | | | |
|
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 7 |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 14 |
| 1.3 | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt. | 5 |
| 1.4 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas | vnt. | 2 |
| 1.5 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas (esamų) | vnt | 4 |
| 1.6 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) | vnt | 5 |
| 1.7 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | m | 5 |
| 1.8 | Elektros instaliacijos angų uždengimas dangteliais ( demontuotų laidų vietose) | vnt. | 2 |
| *Santechniko darbai* | | | |
| 2.1 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1 |
| 2.2 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus) | vnt. | 1 |
| 2.3 | Maišytuvų be dušo įrangos keitimas | vnt | 1 |
| 2.4 | Sanitarinių prietaisų valymas/plovimas | vnt. | 2 |
| 2.5 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt | 4 |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 61,47 |
| 3.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 50 |
| 3.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 5 |
| 3.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 61,47 |
| 3.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 61,47 |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 61,47 |
| 3.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 61,47 |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 61,47 |
| 3.9 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | kv.m | 168,3 |
| 3.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 5 |
| 3.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 5 |
| 3.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 168,3 |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 168,3 |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 168,3 |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 168,3 |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 168,3 |
| 3.17 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) | kv.m | 9,6 |
| 3.18 | Plytelių dangos valymas (plovimas) šepečiais arba rankiniu būdu (virtuvė ir WC patalpa) | kv.m | 34,82 |
| 3.19 | Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis | kv.m | 10 |
| 3.20 | Grindjuosčių nuardymas | m | 59,7 |
| 3.21 | Seno linoleumo nuėmimas | kv.m | 57,46 |
| 3.22 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | kv.m | 57,46 |
| 3.23 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 6 |
| 3.24 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 6 |
| 3.25 | Išmušų užtaisymas (plytelės) | kv.m | 0,5 |
| 3.26 | Langų paviršių nuplovimas | kv.m | 10,4 |
| 3.27 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 |
| 3.28 | Raditorių paviršiaus valymas rankiniu būdu | kv.m | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| **2 priedas**  **II PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | |
|  |  |  | |  |
| **BUTAS ADRESU: KALVARIJŲ G. 159-105 VILNIUS** | | | | |
|
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | | **Kiekis** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | | 1,00 |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | | 4,00 |
| 1.3 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | | 2 |
| 1.4 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | vnt | | 1,00 |
| 1.5 | Skambučio montavimas | vnt | | 1 |
| 1.6 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | m | | 10 |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | |
| 2.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 19,07 | |
| 2.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 2,00 | |
| 2.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 2,00 | |
| 2.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 19,07 | |
| 2.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 19,07 | |
| 2.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 19,07 | |
| 2.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 19,07 | |
| 2.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 19,07 | |
| 2.9 | Senų tapetų nuplėšimas | kv.m | 42,58 | |
| 2.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 3,00 | |
| 2.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 42,58 | |
| 2.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 42,58 | |
| 2.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 42,58 | |
| 2.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 42,58 | |
| 2.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 42,58 | |
| 2.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 42,58 | |
| 2.17 | Plastikinių grindjuosčių nuardymas | m | 18,36 | |
| 2.18 | Seno laminato nuėmimas | kv.m | 19,07 | |
| 2.19 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | kv.m | 19,07 | |
| 2.20 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | kv.m | 1,00 | |
| 2.21 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 2,00 | |
| 2.22 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 0,10 | |
| 2.23 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **3 priedas** |
| **III PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | |
|  |  |  |  |
| **BUTAS ADRESU: ATEITIES G. 9-517 VILNIUS** | | | |
|
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (trigubas jungiklis) | vnt. | 1,00 |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 5,00 |
| 1.3 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 1 |
| 1.4 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas | vnt | 1 |
| 1.5 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | vnt | 1,00 |
| 1.6 | Skambučio montavimas | vnt | 1 |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | |
| 2.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų emulsiniais dažais | kv.m | 12,32 |
| 2.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 1,00 |
| 2.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 1,00 |
| 2.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 12,32 |
| 2.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 12,32 |
| 2.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 12,32 |
| 2.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 12,32 |
| 2.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 12,32 |
| 2.9 | Senų tapetų nuplėšimas | kv.m | 28,94 |
| 2.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 3,00 |
| 2.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 28,94 |
| 2.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 29,94 |
| 2.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 29,94 |
| 2.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 29,94 |
| 2.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 29,94 |
| 2.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 29,94 |
| 2.17 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės sarvo durys) | kv.m | 1,60 |
| 2.18 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | kv.m | 3,00 |
| 2.19 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 2,00 |
| 2.20 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 1,50 |
| 2.21 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 |
| 2.22 | Grindjuočių keitimas | m | 13,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | **4 priedas** | | |
| **IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |
| **BUTAS ADRESU: GEOLOGŲ G. 9A-7 VILNIUS** | | | | | | | |
|
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | | | **Mato vienetas** | | | **Kiekis** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | | | vnt. | | | 3,00 |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | | | vnt. | | | 1,00 |
| 1.3 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | | | vnt. | | | 8,00 |
| 1.4 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | | | vnt. | | | 4 |
| 1.5 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas | | | vnt. | | | 1 |
| 1.6 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | | | vnt | | | 3,00 |
| 1.7 | Skambučio montavimas | | | vnt. | | | 1 |
| *Santechniko darbai* | | | | | | | |
| 2.1 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | | | vnt. | | | 1,00 |
| 2.2 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | | | vnt | | | 2,00 |
| 2.3 | Dušo kabinos demontavimas | | | kompl. | | | 1,00 |
| 2.4 | Dušo dugno montavimas | | | kompl. | | | 1,00 |
| 2.5 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus) | | | vnt. | | | 1,00 |
| 2.6 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų | | | vnt. | | | 1,00 |
| 2.7 | Sanitarinių prietaisų nuplovimas (unitazas) | | | vnt. | | | 1,00 |
| 2.8 | Ventilių arba montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) (virtuvė) | | | vnt. | | | 2,00 |
| 2.9 | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas **(darbus atlieka užsakovas)** | | | vnt | | | 1,00 |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | | | kv.m | | | 45,95 |
| 3.2 | Lubų apklijavimo putplasčio plytelėmis ardymas | | | kv.m | | | 45,95 |
| 3.3 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | | | kv.m | | | 2,00 |
| 3.4 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | | | kv.m | | | 2,00 |
| 3.5 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | | | kv.m | | | 45,95 |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 45,95 |
| 3.7 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 45,95 |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 45,95 |
| 3.9 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 45,95 |
| 3.10 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | | | kv.m | | | 62,50 |
| 3.11 | Senų tapetų nuplėšimas | | | kv.m | | | 119,00 |
| 3.12 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | | | kv.m | | | 10,00 |
| 3.13 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | | | kv.m | | | 122,00 |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | | | kv.m | | | 122,00 |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 122,00 |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 122,00 |
| 3.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 122,00 |
| 3.18 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 122,00 |
| 3.19 | Plastikinių grindjuosčių nuardymas | | | 100m | | | 50,00 |
| 3.20 | Seno laminato nuėmimas | | | kv.m | | | 44,51 |
| 3.21 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | | | kv.m | | | 44,51 |
| 3.22 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | | | kv.m | | | 3,00 |
| 3.23 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | | | vnt | | | 4,00 |
| 3.24 | Durų atmušų montavimas | | | vnt. | | | 4,00 |
| 3.25 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo (virtuvė) | | | kv.m | | | 0,37 |
| 3.26 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | | | kv.m | | | 1,44 |
| 3.27 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | | | kv.m | | | 7,78 |
| 3.28 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | | | kv.m | | | 0,92 |
| 3.29 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | | | kv.m | | | 2,00 |
| 3.30 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | | | t | | | 1,00 |
| 3.31 | Paprastas pilnas durų dažymas | | | kv.m | | | 6,40 |
| 3.32 | Plytelių dangos valymas (plovimas) šepečiais arba rankiniu būdu (WC sienos) | | | kv.m | | | 9,00 |
| 3.33 | Siūlių atnaujinimas užtepu, kai apdaila atlikta plytelėmis | | | kv.m | | | 3,00 |
| 3.34 | Gipskartonio pertvaros ardymas ( WC patalpa, prie stovo) | | | kv.m | | | 1,00 |
| 3.35 | Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles (WC patalpa prie stovo) | | | kv.m | | | 1,00 |
| **5 priedas**  **V PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| **BUTAS ADRESU: GELEŽINIO VILKO G. 11-30, VILNIUS,** | | | | | | | | |
|
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | | | **Mato vienetas** | | | **Kiekis** | |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | | | vnt. | | | 1,00 | |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | | | vnt. | | | 1,00 | |
| 1.3 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | | | vnt. | | | 3,00 | |
| 1.4 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas (rozetė koridoriuje elektrinei viryklei) | | | vnt. | | | 1,00 | |
| 1.5 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | | | vnt. | | | 2 | |
| 1.6 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas | | | vnt. | | | 1 | |
| 1.7 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | | | vnt | | | 2,00 | |
| 1.8 | Skambučio montavimas | | | vnt. | | | 1 | |
| 1.9 | Paskirstymo dėžučių dangtelių montavimas | | | vnt. | | | 1,00 | |
| 1.10 | Elektros viryklių montavimas | | | vnt | | | 1,00 | |
| *Santechniko darbai* | | | | | | | | |
| 2.1 | Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | | | vnt. | | | 1,00 | |
| 2.2 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | | | vnt. | | | 1,00 | |
| 2.3 | Praustuvo su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas | | | kompl. | | | 1,00 | |
| 2.4 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | | | vnt | | | 1,00 | |
| 2.5 | Dušo kabinos demontavimas | | | kompl. | | | 1,00 | |
| 2.6 | Dušo dugno montavimas | | | kompl. | | | 1,00 | |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | | | kv.m | | | 2,00 | |
| 3.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | | | kv.m | | | 2,00 | |
| 3.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.9 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | | | kv.m | | | 22,43 | |
| 3.10 | Senų tapetų nuplėšimas | | | kv.m | | | 29,80 | |
| 3.11 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | | | kv.m | | | 3,00 | |
| 3.12 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) | | | kv.m | | | 29,80 | |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | | | kv.m | | | 52,23 | |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 52,23 | |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | | | kv.m | | | 52,23 | |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 52,23 | |
| 3.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | | | kv.m | | | 52,23 | |
| 3.18 | Plastikinių grindjuosčių nuardymas | | | m | | | 49,00 | |
| 3.19 | Seno laminato nuėmimas | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.20 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | | | kv.m | | | 16,68 | |
| 3.21 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) | | | kv.m | | | 1,60 | |
| 3.22 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | | | kv.m | | | 1,00 | |
| 3.23 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | | | vnt | | | 2,00 | |
| 3.24 | Durų atmušų montavimas | | | vnt. | | | 1,00 | |
| 3.25 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | | | kv.m | | | 9,35 | |
| 3.26 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | | | kv.m | | | 1,84 | |
| 3.27 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | | | kv.m | | | 7,78 | |
| 3.28 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | | | kv.m | | | 1,84 | |
| 3.29 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | | | kv.m | | | 0,10 | |
| 3.30 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | | | t | | | 1,00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **6 priedas** | |
| **VI PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| **BUTAS ADRESU: SAVANORIŲ PR. 35-52, VILNIUS** | | | | | |
|
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | | **Mato vienetas** | | **Kiekis** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | | vnt. | | 2 |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | | vnt. | | 2 |
| 1.3 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | | vnt. | | 14 |
| 1.4 | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas | | vnt | | 5 |
| 1.5 | Sieninių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas į lubinę lempą (koridorius) | | vnt | | 1 |
| 1.6 | Plafono keitimas ( WC) | | vnt. | | 1 |
| 1.7 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) | | vnt | | 3 |
| 1.8 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | | vnt | | 1 |
| 1.9 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | | vnt | | 8 |
| 1.10 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | | m | | 20 |
| 1.11 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | | m | | 20 |
| 1.12 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | | m | | 20 |
| 1.13 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas (kabelinės televizijos laidas) | | m | | 5 |
| 1.14 | Telefonspynės montavimas | | vnt | | 1 |
| *Santechniko darbai* | | | | | |
| 2.1 | Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | | vnt. | | 1 |
| 2.2 | Vonių keitimas ( plieno vonios) | | vnt. | | 1 |
| 2.3 | Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų | | vnt. | | 1 |
| 2.4 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | | vnt. | | 1 |
| 2.5 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) | | kompl. | | 1 |
| 2.6 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | | vnt | | 2 |
| 2.7 | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas **(darbus atlieka užsakovas)** | | vnt | | 1 |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 kv.m nuvalyto paviršiaus) | | kv.m | | 44,41 |
| 3.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | | kv.m | | 2 |
| 3.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | | kv.m | | 2 |
| 3.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | | kv.m | | 44,41 |
| 3.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | | kv.m | | 44,41 |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | | kv.m | | 44,41 |
| 3.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | | kv.m | | 44,41 |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | | kv.m | | 44,41 |
| 3.9 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | | kv.m | | 220,4 |
| 3.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | | kv.m | | 10 |
| 3.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | | kv.m | | 10 |
| 3.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | | kv.m | | 220,4 |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | | kv.m | | 220,4 |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | | kv.m | | 220,4 |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | | kv.m | | 220,4 |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | | kv.m | | 220,4 |
| 3.17 | Grindjuosčių demontavimas | | m | | 43,15 |
| 3.18 | Seno laminato nuėmimas | | kv.m | | 41,51 |
| 3.19 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | | kv.m | | 41,51 |
| 3.20 | Medinių pertvarų iš skydų išardymas (visur virš durų) | | kv.m | | 2,4 |
| 3.21 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su mediniu karkasu įrengimas (virš durų) | | kv.m | | 2,4 |
| 3.22 | Durų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių (visas butas) | | m | | 12,8 |
| 3.23 | Durų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | | kv.m | | 12,8 |
| 3.24 | Durų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | | kv.m | | 12,8 |
| 3.25 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (darbus atlieka užsakovas) | | kv.m | | 1,6 |
| 3.26 | Durų atmušų montavimas | | vnt. | | 4 |
| 3.27 | Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (koridoriaus antresolė ) | | kv.m | | 0,32 |
| 3.28 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su mediniu karkasu įrengimas (koridoriaus antresolė) | | kv.m | | 0,32 |
| 3.29 | Paviršių aptaisymo plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo (WC ir vonios grindys bei sienos) | | kv.m | | 15,4 |
| 3.30 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | | kv.m | | 13,84 |
| 3.31 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | | kv.m | | 2,9 |
| 3.32 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | | kv.m | | 3 |
| 3.33 | Vamzdžių dažymas (WC, virtuvė) | | kv.m | | 5 |
| 3.34 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | | vnt | | 8 |
| 3.35 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas palėsio naikiniko priemone purkštuvu | | kv.m | | 2 |
| 3.36 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | | t | | 1 |
| 3.37 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą) (balkono padas) | | kv.m | | 3,2 |
| 3.38 | Turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku (balkonas) | | kv.m | | 4 |
| 3.39 | Turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | | kv.m | | 4 |

7 priedas

**I PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BUTO ADRESU KARALIAUČIAUS G. 13B-39, VILNIUS REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2017-\_\_-\_\_

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)* |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur (be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 7 |  |  |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 14 |  |  |
| 1.3 | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt. | 5 |  |  |
| 1.4 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas | vnt. | 2 |  |  |
| 1.5 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas (esamų) | vnt | 4 |  |  |
| 1.6 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) | vnt | 5 |  |  |
| 1.7 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | m | 5 |  |  |
| 1.8 | Elektros instaliacijos angų uždengimas dangteliais ( demontuotų laidų vietose) | vnt. | 2 |  |  |
| *Santechniko darbai* | | | | | |
| 2.1 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1 |  |  |
| 2.2 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus) | vnt. | 1 |  |  |
| 2.3 | Maišytuvų be dušo įrangos keitimas | vnt | 1 |  |  |
| 2.4 | Sanitarinių prietaisų valymas/plovimas | vnt. | 2 |  |  |
| 2.5 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt | 4 |  |  |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 61,47 |  |  |
| 3.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 50 |  |  |
| 3.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 5 |  |  |
| 3.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 61,47 |  |  |
| 3.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 61,47 |  |  |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 61,47 |  |  |
| 3.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 61,47 |  |  |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 61,47 |  |  |
| 3.9 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | kv.m | 168,3 |  |  |
| 3.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 5 |  |  |
| 3.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 5 |  |  |
| 3.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 168,3 |  |  |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 168,3 |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 168,3 |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 168,3 |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 168,3 |  |  |
| 3.17 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) | kv.m | 9,6 |  |  |
| 3.18 | Plytelių dangos valymas (plovimas) šepečiais arba rankiniu būdu (virtuvė ir WC patalpa) | kv.m | 34,82 |  |  |
| 3.19 | Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis | kv.m | 10 |  |  |
| 3.20 | Grindjuosčių nuardymas | m | 59,7 |  |  |
| 3.21 | Seno linoleumo nuėmimas | kv.m | 57,46 |  |  |
| 3.22 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | kv.m | 57,46 |  |  |
| 3.23 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 6 |  |  |
| 3.24 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 6 |  |  |
| 3.25 | Išmušų užtaisymas (plytelės) | kv.m | 0,5 |  |  |
| 3.26 | Langų paviršių nuplovimas | kv.m | 10,4 |  |  |
| 3.27 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 |  |  |
| 3.28 | Raditorių paviršiaus valymas rankiniu būdu | kv.m | 2 |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |  |
|

Bendra pasiūlymo suma...................................Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |

Informacija apie subteikėjus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subteikėjo pavadinimas ir adresas** | **Numatomi atlikti darbai** | **Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus** |
|  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

8 priedas

**II PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BUTO ADRESU KALVARIJŲ G. 159-105, VILNIUS, REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2017-\_\_-\_\_

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)* |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur (be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 4,00 |  |  |
| 1.3 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 2 |  |  |
| 1.4 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | vnt | 1,00 |  |  |
| 1.5 | Skambučio montavimas | vnt | 1 |  |  |
| 1.6 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | m | 10 |  |  |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |
| 2.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 2,00 |  |  |
| 2.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 2,00 |  |  |
| 2.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.9 | Senų tapetų nuplėšimas | kv.m | 42,58 |  |  |
| 2.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 3,00 |  |  |
| 2.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 42,58 |  |  |
| 2.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 42,58 |  |  |
| 2.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 42,58 |  |  |
| 2.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 42,58 |  |  |
| 2.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 42,58 |  |  |
| 2.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 42,58 |  |  |
| 2.17 | Plastikinių grindjuosčių nuardymas | m | 18,36 |  |  |
| 2.18 | Seno laminato nuėmimas | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.19 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | kv.m | 19,07 |  |  |
| 2.20 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | kv.m | 1,00 |  |  |
| 2.21 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 2,00 |  |  |
| 2.22 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 0,10 |  |  |
| 2.23 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |  |
|

Bendra pasiūlymo suma...................................Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Informacija apie subteikėjus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subteikėjo pavadinimas ir adresas** | **Numatomi atlikti darbai** | **Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

9 priedas

**III PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BUTO ADRESU ATEITIES G. 9-517, VILNIUS, REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2017-\_\_-\_\_

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)* |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur (be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (trigubas jungiklis) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 5,00 |  |  |
| 1.3 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 1 |  |  |
| 1.4 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas | vnt | 1 |  |  |
| 1.5 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | vnt | 1,00 |  |  |
| 1.6 | Skambučio montavimas | vnt | 1 |  |  |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |
| 2.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų emulsiniais dažais | kv.m | 12,32 |  |  |
| 2.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 12,32 |  |  |
| 2.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 12,32 |  |  |
| 2.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 12,32 |  |  |
| 2.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 12,32 |  |  |
| 2.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 12,32 |  |  |
| 2.9 | Senų tapetų nuplėšimas | kv.m | 28,94 |  |  |
| 2.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 3,00 |  |  |
| 2.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 28,94 |  |  |
| 2.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 29,94 |  |  |
| 2.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 29,94 |  |  |
| 2.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 29,94 |  |  |
| 2.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 29,94 |  |  |
| 2.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 29,94 |  |  |
| 2.17 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės sarvo durys) | kv.m | 1,60 |  |  |
| 2.18 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | kv.m | 3,00 |  |  |
| 2.19 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 2,00 |  |  |
| 2.20 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 1,50 |  |  |
| 2.21 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 |  |  |
| 2.22 | Grindjuočių keitimas | m | 13,50 |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |  |
|

Mes siūlome šias darbų kainas:

Bendra pasiūlymo suma...................................Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Informacija apie subteikėjus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subteikėjo pavadinimas ir adresas** | **Numatomi atlikti darbai** | **Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

10 priedas

**IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BUTO ADRESU GEOLOGŲ G. 9A-7, VILNIUS, REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2017-\_\_-\_\_

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)* |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur (be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 3,00 |  |  |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 8,00 |  |  |
| 1.4 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt. | 4 |  |  |
| 1.5 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 1.6 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | vnt | 3,00 |  |  |
| 1.7 | Skambučio montavimas | vnt. | 1 |  |  |
| *Santechniko darbai* | | | | | |
| 2.1 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt | 2,00 |  |  |
| 2.3 | Dušo kabinos demontavimas | kompl. | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Dušo dugno montavimas | kompl. | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1,00 |  |  |
| 2.7 | Sanitarinių prietaisų nuplovimas (unitazas) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 2.8 | Ventilių arba montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) (virtuvė) | vnt. | 2,00 |  |  |
| 2.9 | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas **(darbus atlieka užsakovas)** | vnt | 1,00 | — | — |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 45,95 |  |  |
| 3.2 | Lubų apklijavimo putplasčio plytelėmis ardymas | kv.m | 45,95 |  |  |
| 3.3 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 2,00 |  |  |
| 3.4 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 2,00 |  |  |
| 3.5 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 45,95 |  |  |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 45,95 |  |  |
| 3.7 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 45,95 |  |  |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 45,95 |  |  |
| 3.9 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 45,95 |  |  |
| 3.10 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 62,50 |  |  |
| 3.11 | Senų tapetų nuplėšimas | kv.m | 119,00 |  |  |
| 3.12 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 10,00 |  |  |
| 3.13 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 122,00 |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 122,00 |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 122,00 |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 122,00 |  |  |
| 3.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 122,00 |  |  |
| 3.18 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 122,00 |  |  |
| 3.19 | Plastikinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 50,00 |  |  |
| 3.20 | Seno laminato nuėmimas | kv.m | 44,51 |  |  |
| 3.21 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | kv.m | 44,51 |  |  |
| 3.22 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | kv.m | 3,00 |  |  |
| 3.23 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 4,00 |  |  |
| 3.24 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 4,00 |  |  |
| 3.25 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo (virtuvė) | kv.m | 0,37 |  |  |
| 3.26 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | kv.m | 1,44 |  |  |
| 3.27 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | kv.m | 7,78 |  |  |
| 3.28 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | kv.m | 0,92 |  |  |
| 3.29 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 2,00 |  |  |
| 3.30 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 |  |  |
| 3.31 | Paprastas pilnas durų dažymas | kv.m | 6,40 |  |  |
| 3.32 | Plytelių dangos valymas (plovimas) šepečiais arba rankiniu būdu (WC sienos) | kv.m | 9,00 |  |  |
| 3.33 | Siūlių atnaujinimas užtepu, kai apdaila atlikta plytelėmis | kv.m | 3,00 |  |  |
| 3.34 | Gipskartonio pertvaros ardymas ( WC patalpa, prie stovo) | kv.m | 1,00 |  |  |
| 3.35 | Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles (WC patalpa prie stovo) | kv.m | 1,00 |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |  |
|

Bendra pasiūlymo suma...................................Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Informacija apie subteikėjus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subteikėjo pavadinimas ir adresas** | **Numatomi atlikti darbai** | **Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

11 priedas

**V PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BUTO ADRESU GELEŽINIO VILKO G. 11-30, VILNIUS, REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2017-\_\_-\_\_

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)* |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur (be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,00 |  |  |
| 1.4 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas (rozetė koridoriuje elektrinei viryklei) | vnt. | 1,00 |  |  |
| 1.5 | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt. | 2 |  |  |
| 1.6 | BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 1.7 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) | vnt | 2,00 |  |  |
| 1.8 | Skambučio montavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 1.9 | Paskirstymo dėžučių dangtelių montavimas | vnt. | 1,00 |  |  |
| 1.10 | Elektros viryklių montavimas | vnt | 1,00 |  |  |
| *Santechniko darbai* | | | | | |
| 2.1 | Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Praustuvo su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas | kompl. | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Dušo kabinos demontavimas | kompl. | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Dušo dugno montavimas | kompl. | 1,00 |  |  |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 2,00 |  |  |
| 3.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 2,00 |  |  |
| 3.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.9 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 22,43 |  |  |
| 3.10 | Senų tapetų nuplėšimas | kv.m | 29,80 |  |  |
| 3.11 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 3,00 |  |  |
| 3.12 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) ( | kv.m | 29,80 |  |  |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 52,23 |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 52,23 |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 52,23 |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 52,23 |  |  |
| 3.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 52,23 |  |  |
| 3.18 | Plastikinių grindjuosčių nuardymas | m | 49,00 |  |  |
| 3.19 | Seno laminato nuėmimas | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.20 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | kv.m | 16,68 |  |  |
| 3.21 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) | kv.m | 1,60 |  |  |
| 3.22 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone | kv.m | 1,00 |  |  |
| 3.23 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 2,00 |  |  |
| 3.24 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 1,00 |  |  |
| 3.25 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | kv.m | 9,35 |  |  |
| 3.26 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | kv.m | 1,84 |  |  |
| 3.27 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | kv.m | 7,78 |  |  |
| 3.28 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | kv.m | 1,84 |  |  |
| 3.29 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 0,10 |  |  |
| 3.30 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |  |
|

Bendra pasiūlymo suma...................................Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Informacija apie subteikėjus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subteikėjo pavadinimas ir adresas** | **Numatomi atlikti darbai** | **Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

12 priedas

**VI PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BUTO ADRESU SAVANORIŲ PR. 35-52, VILNIUS, REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2017-\_\_-\_\_

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)* |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur (be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
| *Elektros montavimo darbai* | | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 2 |  |  |
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | vnt. | 2 |  |  |
| 1.3 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 14 |  |  |
| 1.4 | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas | vnt | 5 |  |  |
| 1.5 | Sieninių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas į lubinę lempą (koridorius) | vnt | 1 |  |  |
| 1.6 | Plafono keitimas ( WC) | vnt. | 1 |  |  |
| 1.7 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt | 3 |  |  |
| 1.8 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | vnt | 1 |  |  |
| 1.9 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | vnt | 8 |  |  |
| 1.10 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | m | 20 |  |  |
| 1.11 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | m | 20 |  |  |
| 1.12 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 20 |  |  |
| 1.13 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas (kabelinės televizijos laidas) | m | 5 |  |  |
| 1.14 | Telefonspynės montavimas | vnt | 1 |  |  |
| *Santechniko darbai* | | | | | |
| 2.1 | Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |  |
| 2.2 | Vonių keitimas ( plieno vonios) | vnt. | 1 |  |  |
| 2.3 | Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1 |  |  |
| 2.4 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1 |  |  |
| 2.5 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) | kompl. | 1 |  |  |
| 2.6 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt | 2 |  |  |
| 2.7 | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas **(darbus atlieka užsakovas)** | vnt | 1 | — | — |
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |
| 3.1 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 kv.m nuvalyto paviršiaus) | kv.m | 44,41 |  |  |
| 3.2 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų) | kv.m | 2 |  |  |
| 3.3 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm | kv.m | 2 |  |  |
| 3.4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 44,41 |  |  |
| 3.5 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 44,41 |  |  |
| 3.6 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 44,41 |  |  |
| 3.7 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 44,41 |  |  |
| 3.8 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 44,41 |  |  |
| 3.9 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 220,4 |  |  |
| 3.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) | kv.m | 10 |  |  |
| 3.11 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | kv.m | 10 |  |  |
| 3.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 220,4 |  |  |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 220,4 |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 220,4 |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 220,4 |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | kv.m | 220,4 |  |  |
| 3.17 | Grindjuosčių demontavimas | m | 43,15 |  |  |
| 3.18 | Seno laminato nuėmimas | kv.m | 41,51 |  |  |
| 3.19 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | kv.m | 41,51 |  |  |
| 3.20 | Medinių pertvarų iš skydų išardymas (visur virš durų) | kv.m | 2,4 |  |  |
| 3.21 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su mediniu karkasu įrengimas (virš durų) | kv.m | 2,4 |  |  |
| 3.22 | Durų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių (visas butas) | m | 12,8 |  |  |
| 3.23 | Durų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 12,8 |  |  |
| 3.24 | Durų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | kv.m | 12,8 |  |  |
| 3.25 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (darbus atlieka užsakovas) | kv.m | 1,6 | — | — |
| 3.26 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 4 |  |  |
| 3.27 | Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (koridoriaus antresolė ) | kv.m | 0,32 |  |  |
| 3.28 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su mediniu karkasu įrengimas (koridoriaus antresolė) | kv.m | 0,32 |  |  |
| 3.29 | Paviršių aptaisymo plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo (WC ir vonios grindys bei sienos) | kv.m | 15,4 |  |  |
| 3.30 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | kv.m | 13,84 |  |  |
| 3.31 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | kv.m | 2,9 |  |  |
| 3.32 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | kv.m | 3 |  |  |
| 3.33 | Vamzdžių dažymas (WC, virtuvė) | kv.m | 5 |  |  |
| 3.34 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant | vnt | 8 |  |  |
| 3.35 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas palėsio naikiniko priemone purkštuvu | kv.m | 2 |  |  |
| 3.36 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 |  |  |
| 3.37 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą) (balkono padas) | kv.m | 3,2 |  |  |
| 3.38 | Turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku (balkonas) | kv.m | 4 |  |  |
| 3.39 | Turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | kv.m | 4 |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |  |
|

Bendra pasiūlymo suma...................................Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Informacija apie subteikėjus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subteikėjo pavadinimas ir adresas** | **Numatomi atlikti darbai** | **Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

13 Priedas

Projektas

**TAIKOMA VISOMS PIRKIMO OBJEKTO DALIMS**

**Statybos-REMONTO DARBŲ**

**rangos sutartis Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2017 m. d.

Vilnius

**Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“**, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

## ir **Uždaroji akcinė bendrovė “** **”,** juridinio asmens kodas , buveinės adresas: , Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus , veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

## toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, atsižvelgiant į tai, kad:

- šios Sutarties sudarymas ir pagal ją atliekami darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

- Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

- ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Šalys išreiškė savo valią sudarydamos šią Statybos-remonto darbų rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, žemiau aptartomis sąlygomis.

# SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

## Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

## 1.1.1. Darbai – reiškia bendrastatybinius darbus ir/ar elektros, ir/ar santechnikos ar kitus montavimo darbus, ir/ar gamybos/derinimo/tiekimo/paslaugų teikimo ar visus kitus Rangovo turimus atlikti darbus, ir/ar veiksmus, paslaugas, būtinus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimą Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas;

## 1.1.2. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui;

## 1.1.3. Atliktų darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų atskirų objektų, darbų ar jų etapų atlikimo faktą patvirtinantis dokumentas;

## 1.1.4. Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktų pagal šią Sutartį Darbų priėmimo-perdavimo aktas;

## 1.1.5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apimantis Darbų tarpinius bei galutinius terminus, įskaitant reikiamų leidimų gavimą, Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, Objekte vykdomų Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui;

## 1.1.6. Darbų vykdymo protokolas – protokolas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinio pasitarimo metu svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus;

## 1.1.7. Sutartis – pagal Rangovo laimėto konkurso sąlygas sudaryta ši Sutartis su visais prie Sutarties pridėtais priedais, Sutarties papildymais ir pakeitimais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir kitais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su šia Sutartimi ir Darbais;

### 1.1.8. Kaina – konkreti ir galutinė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių įvykdymą bei perdavimą Užsakovui.

# Sutarties dalykas

### 2.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika tinkamai ir laiku atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei (į)vykdyti kitus Rangovo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku Rangovo atliktus Darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

### 2.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateikti pasiūlymus nurodytas Darbų apimtis, nurodytas Pirkimo sąlygas, Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (Sutarties priedas Nr. 1) Šalių sutartais terminais (Sutarties priedas Nr. 2) šiame objekte *[įrašoma pagal pirkimo objektą],* toliau vadinami Objektu.

2.3. Darbai bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymas yra atliekami Rangovo rizika bei atsakomybe.

## 

# Sutarties kaina

## Sutarties Kaina yra konkreti ir galutinė: [sutarties darbų suma skaičiais] Eur. ( [sutarties darbų suma žodžiais] Eur00Eur ct) plius 21 proc. PVM [skaičiais] Eur. ([žodžiais]Eur00Eur ct), **iš viso [skaičiais] Eur ([žodžiais] Eur00 Eur ct)**. Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo prievolių pagal Sutartį įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, garantinio laikotarpio laidavimo raštų, sutarties įvykdymo garantijų, draudimų, leidimų gavimo ir kitos išlaidos yra įeina/įskaičiuotos į Kainą.

## Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnį kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo garantiją Sutarties Kainos dydžio sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.

## Užsakovas neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais nėra laikomi Darbų trūkumų (defektų) (pa)šalinimo darbai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini paruošiamieji darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kita.

## Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos Kainos pakeitimo. Rangovas įsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo mokėti jokių Sutartyje nenumatytų mokėjimų.

Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

-Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

- Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jį pakeisiančiame leidinyje) dienos;

- Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

- Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

# Šalių įsipareigojimai

## Užsakovas:

## 4.1.1. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Rangovui Darbų frontą arba užtikrina, kad dalyvaujant Užsakovui tai padarytų kiti rangovai, kurie atliko ar atlieka darbus Objekte. Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

## 4.1.2. Vykdo Rangovo atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę, tikrina Rangovo atliekamų Darbų ir jų sudėties atitikimą šios Sutarties, Darbų dokumentų nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams;

## 4.1.3. Patikrina Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus ir Atliktų darbų akte nurodytos Darbų apimtys atitinka faktines atliktų Darbų apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtina Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus;

## 4.1.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, jų atlikimo terminų, rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);

## 4.1.5. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka;

### 4.1.6. Organizuoja, veda bei protokoluoja gamybinius pasitarimus Objekte ar Užsakovo buveinėje;

### 4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais, Užsakovas, reikalaudamas pašalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę (su)stabdyti kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą, tame tarpe, bet neapsiribojant, kitų Rangovo Darbų pagal Sutartį atlikimą iki tinkamo Rangovo padarytų pažeidimų pašalinimo.

## Rangovas:

## 4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais terminais pradeda ir kokybiškai, laikantis Darbų atlikimo terminų, atlieka ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei, esant reikalui, ištaiso pastebėtus (nurodytus) trūkumus/defektus, nustatytus tiek iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tiek Objekte atliktų Darbų garantiniu laikotarpiu;

## 4.2.2. Priėmęs Darbų frontą per 2 (dvi) darbo dienas gali pareikšti Užsakovui pagrįstas pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

## 4.2.3. Įsipareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris, atstovaudamas Rangovą, vadovauja Rangovo vykdomiems darbams. Apie paskirtą Objekto statybos darbų vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos raštu informuoja Užsakovą bei pateikia darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą (direktoriaus įsakymas, potvarkis, darbo sutartis ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui bei pateikti naujo darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą;

## 4.2.4. Užtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas Darbų atlikimui asmenys. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiamas reikiamas darbuotojų ir/ar kitų asmenų kiekis, būtinas tinkamam Sutarties (į)vykdymui;

## 4.2.5. Priduoda tinkamai atliktus Darbus Užsakovui pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus;

## 4.2.6. Garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti panaudotos medžiagos, įrengimai, priemonės, taikytos darbų technologijos visiškai atitinka Sutarties ir Darbų atlikimui reikalingas sąlygas, galiojančius teisės aktus, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir įprastai tokiems darbams, jų rezultatams keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (įskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovo reikalavimui, Rangovas pateikia visas panaudotų medžiagų, įrengimų technines specifikacijas bei atliktų darbų vykdymo statybos taisykles. Tuo atveju, jeigu Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu sutinka priimti Darbus su trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai) privalo būti aiškiai aptarti Atliktų darbų bei Baigiamajame darbų atlikimo akte. Toks Užsakovo sutikimas ir darbų priėmimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garantinių prievolių pagal Sutartį vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;

## 4.2.7. Garantuoja ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos, higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių Rangovo Darbų atlikimo zonose, taip pat atsako už gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių, jų turto apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

## 4.2.8. Užbaigus Darbus konkrečiame Objekte Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo savo sąskaita sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, palaisvino Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką;

## 4.2.9. Sutarties vykdymo metu nuolat kontroliuoja ir atsako, kad vykdomi Darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas, statybos leidimą, laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir Objekto paskirties dokumentų, Užsakovo nurodymų bei kitų teisės aktų reikalavimų;

## 4.2.10. Užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir privalo suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą;

## 4.2.11. Prisiima atsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamų Darbų ar veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys, tame tarpe, bet neapsiribojant, dėl galimų užpylimo, vandentiekio ir santechnikos įrangos sužalojimų, gedimų, elektros energijos tinklų įrangos sužalojimų, elektros energijos tiekimo sutrikimų bei su tuo susijusių gedimų, pastato konstrukcijų sužalojimų ir kita;

## 4.2.12. Visiškai atlygina Užsakovui dujų, šalto ir karšto vandens suvartojimą Objekte nuo Darbų fronto priėmimo dienos iki galutinio Sutarties arba Darbų Objekte atlikimo (įvykdymo) dienos pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonentinį mokestį. Užsakovo pateiktas sąskaitas Rangovas apmoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir vardu sudaryti elektros energijos tiekimo į Objektą sutartį Darbų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutarties priedu) ir apmokėti už pagal sudarytą sutartį gautą elektros energiją. Tuo atveju, jei Objekte yra nutrauktas elektros energijos, vandens, dujų ar kitų Darbų atlikimui reikalingų paslaugų tiekimas, Rangovo pranešimu Užsakovas atnaujina elektros energijos ar kitų paslaugų tiekimą;

## 4.2.13. Įsipareigoja Objektą naudoti tik Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisės Objekte verstis jokia kita veikla. Rangovas neturi teisės be rašytinio Užsakovo sutikimo Objekte apgyvendinti jokių asmenų, negali laikyti jokio turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su Darbų vykdymu. Rangovas privalo užtikrinti, kad su Rangovo žinia į Objektą nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys ir atsako už savo, Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą, esantį Objektuose Darbų atlikimo metu;

## 4.2.14. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką pašalina Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus (defektus). Rangovas po raštiško Užsakovo Darbų trūkumų (defektų) akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, Šalių susitarimu laikoma, kad pretenziją Rangovas pripažįsta ir įsipareigoja savo lėšomis pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą laiką;

## 4.2.15. Privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus į pasitarimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po susirinkimo privalo patvirtinti įvykusiame gamybiniame pasitarime surašytą Darbų vykdymo protokolą. Tuo atveju, jei Rangovas nesutinka su Darbų vykdymo protokolo turiniu, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo, pateikto Sutartyje nustatyta tvarka, gavimo pateikti Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašytinį, Sutarties ar teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsisakymą pasirašyti. Šalių susitarimu Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas ir nepateikimas rašytinio atsisakymo patvirtinti Darbų vykdymo protokolo Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas sutinka su Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja jį vykdyti jame nurodytomis sąlygomis

## 4.2.16. Pats atlieka Sutartyje numatytus Darbus. Draudžiama Sutartyje numatytus Darbus ar kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atlikti pasitelkiant trečiuosius asmenis - subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, jeigu Rangovo konkurso metu pateiktame pasiūlyme nenurodyta, kokius subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus Rangovas ketina pasitelkti bei kokiems Sutartyje nustatytiems Darbams ar jų apimčiai vykdyti, taip pat jei nepateikti Užsakovo kvietime teikti pasiūlymus nurodyti kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovų atliekami darbai bei jų vykdymas visiškai atitiktų šios Sutarties sąlygas. Už subrangovų atliktų Darbų kokybę, jų padarytų nuostolių atlyginimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui atsako Rangovas;

## 4.2.17. Darbų atlikimo metu privalo netrukdyti kitų rangovų ar įrengimų, paslaugų tiekėjų darbui. Tais atvejais, kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar įrengimų, paslaugų tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų rangovų ar įrengimų tiekėjų darbui. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Rangovo Darbais ar jų (į)vykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtą darbų kainą. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti jų rezultatus bei atsakingai patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo Darbų vykdymui;

4.2.18.Vykdo kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytas pareigas.

# Darbų atlikimo terminai

## Rangovas Sutartyje numatytų prievolių vykdymą pradeda nuo šios Sutarties pasirašymo momento.

## Šalys susitaria, jog Darbai bus pradėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Darbų fronto perdavimo-priėmimo ir bus baigti iki

## ***per 10 darbo dienų*** *I-ajai pirkimo objekto daliai priklausantį butą;*

## ***per 10 darbo dienų*** *II-ajai pirkimo objekto daliai priklausantį butą;*

## ***per 10 darbo dienų*** *III-ajai pirkimo objekto daliai priklausantį butą;*

## ***per 14 darbo dienų*** *IV-ajai pirkimo objekto daliai priklausantį butą;*

## ***per 12 darbo dienų*** *V-ajai pirkimo objekto daliai priklausantį butą;*

## ***per 12 darbo dienų*** *VI-ajai pirkimo objekto daliai priklausantį butą;*

## sudarant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tikslios tarpinės bei galutinės Darbų atlikimo datos (terminai) nustatyti šalių suderintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties priedas Nr.2), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos, ir už atskirų Objektų, Darbų tarpinių terminų laikymąsi/pažeidimą.

## Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytus Darbus atlikti, užbaigti bei perduoti Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlikimo terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.2. punkte numatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

## Kalendorinį darbų vykdymo grafiką Rangovas įsipareigoja parengti bei suderinti su Užsakovu per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.

## Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduoti Darbų frontą, Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama perduoti Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos.

## Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminai taip pat gali būti nukelti, jeigu Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai Sutarties nuostatoms ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas po atitinkamo rašytinio Rangovo pranešimo gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievolių, kurių nebuvo įmanoma vykdyti, įvykdymo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, dėl ko Šalių turi būti sudarytas atitinkamas Sutarties pakeitimas.

## Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminas negali būti pratęstas.

## Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Darbų atlikimo terminai yra priimtini abiem Šalims, nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas svarbias aplinkybes bei veiklos rizikas Sutarties įvykdymui. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad apie darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojo ir tai įvertino teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse Darbų atlikimui iki Sutarties pasirašymo, taip pat jog yra informuotas ir sutinka, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų, atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą būsto nuomos veiklą bei to specifiką.

# Darbų priėmimas, Atsiskaitymai pagal sutartį

## Rangovo atlikti Darbai Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

## Darbai gali būti priduodami Užsakovui tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui Darbų rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.

## Rangovas atliktus Darbus Užsakovui priduoda griežtai laikydamasis Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, pateikdamas Atliktų darbų aktus. **Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo būti priduoti per:**

## ***15 darbo dienų*** *nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytos darbų pradžios I-ajai pirkimo objekto daliai.*

## ***15 darbo dienų*** *nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytos darbų pradžios I-ajai pirkimo objekto daliai.*

## ***15 darbo dienų*** *nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytos darbų pradžios I-ajai pirkimo objekto daliai.*

## ***19 darbo dienų*** *nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytos darbų pradžios I-ajai pirkimo objekto daliai.*

## ***17 darbo dienų*** *nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytos darbų pradžios I-ajai pirkimo objekto daliai.*

## ***17 darbo dienų*** *nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytos darbų pradžios I-ajai pirkimo objekto daliai.*

## Užsakovas, gavęs Rangovo Atliktų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirtinti arba pareikšti pagrįstas pastabas. Tuo atveju, jei nėra įvykdyti ar nėra vykdomi Rangovo sutartiniai įsipareigojimai, Darbai atlikti nekokybiškai (su defektais) Užsakovas nepriima Atliktų darbų aktų ir neprivalo jų (pa)tvirtinti. Rangovui ištaisius neatitikimus (Darbų defektus), Užsakovas patvirtina naują Atliktų darbų aktą, kas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų atlikimo terminų pažeidimus jiems esant. Esant nesutarimams dėl atliktų Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas turi teisę kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

## Užsakovui priėmus ir patvirtinus Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas ir sertifikatus bei PVM sąskaitą-faktūrą dėl priimtų pagal aktą Darbų apmokėjimo.

## Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Iš kiekvienos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos, kuriuos sumoka per 15 dienų po Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

## Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atliktų darbų aktus, pažymas ir kt.) Rangovas privalo parengti taip, kad paskaičiavimus, kitus juose nurodytus duomenis būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimtis patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos.

## Sudarydamas šią sutartį Rangovas patvirtina, kad Rangovui žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrįsto dydžio sumas netesybų, nuostolių bei kitų Užsakovo reikalavimų pagal Sutartį atlyginimui, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams pašalinti ir / arba sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį iki Sutarties pažeidimų pašalinimo. Visos pagal Sutartį Rangovui priklausančios mokėti Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių atlyginimo ar kitos sumos gali būti dengiamos Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.

## 6.9. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigti, kai tinkamai (kokybiškai) įvykdyti visi Darbai Objektuose, pašalinti visi nustatyti defektai, pateikti visi reikalingi medžiagų ir įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir/ar kita reikalinga dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Darbų pagal Sutartį užbaigimas įforminamas Šalims pasirašant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą.

## 6.10. Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui tvirtinti, tik kai a) yra Užsakovo sudarytos komisijos išvados, kad Darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) perdavus (grąžinus) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) tinkamai įvykdžius kitus tam momentui vykdytinus įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.

# atsakomybė, netesybos

Atsižvelgiant į tai, kad:

(1) šios Sutarties sudarymas ir atliekami Darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

(2) Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

(3) ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Sutarties Šalys susitarė ir išreiškė savo valią dėl žemiau aptartų netesybų dydžio, kuris Šalių yra/bus laikomas minimaliais, papildomai neįrodinėtino dydžio Šalių patiriamais dėl Sutarties nevykdymo, netinkamo vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos.

## Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

## Rangovui uždelsus pradėti Darbus Objekte ir/ar atlikti Darbus ar jų dalį Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduoti Darbus konkrečiame Objekte šioje Sutartyje (Sutarties priedas Nr.2) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

## vienkartinę baudą, lygią 100 (vienam šimtui) eurų už pirmą pažeidimo dieną, baudą skaičiuojant dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;

## už antrą ir kiekvieną sekančią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienos Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;

* + 1. Nuo aštuntos pavėluotos atlikti Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 5 (penkių) procentų nuo Objekte atliekamų šalių suderintos sąmatinės Darbų vertės dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, kai bauda skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte, bet ne daugiau nei Objekto Darbų kaina.

## Rangovui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų atsiliekant nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo visus ar dalį Darbų perduoti kitiems rangovams, atitinkamai mažindamas Rangovo atlyginimą. Apie Darbų apimties sumažinimą Rangovui pranešama raštu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytus Darbus yra didesni, nei Rangovo Darbų įkainiai, numatyti Sutartyje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių skirtumą.

## Tuo atveju, jeigu Darbų garantiniu laikotarpiu Rangovas atsisako ar delsia šalinti atliekamų/atliktų Darbų defektusilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo pranešimo pateikimo, Užsakovas taiko 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytas netesybas ir turiteisę be Rangovo sutikimo, informavęs jį apie tai, pašalinti defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų (pa)šalinimu, bei sumokėti Užsakovo priskaičiuotas netesybas nuo atitinkamo pranešimo dėl nustatytų defektų išsiuntimo iki defektų pašalinimo dienos.

## Netesybos yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

## Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už Sutarties 4.2.13. punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą. Už Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

## Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą.

## Šalys susitaria, kad nei vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties nesavalaikį vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė (šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo dienas raštu praneš kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

# Sutarties nutraukimAS

## Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ar jos dalį šiais atvejais:

## 8.1.1. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko tarpinių ir/ar galutinių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po Užsakovo įspėjimo dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir/ar galutinių terminų);

## 8.1.2. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsakovu nesuderintus subrangovus arba be Užsakovo sutikimo perleidžia iš Sutarties kylančias teises ar pareigas tretiesiems asmenims;

## 8.1.3. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevykdo Darbų vykdymo protokolų, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba naudoja netinkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir Sutartyje nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

## Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį šiais atvejais:

### 8.2.1. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Užsakovas bankrutuoja arba pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;

### 8.2.2. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės delsia mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus (po Atliktų darbų akto patvirtinimo bei atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).

### 8.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį ir dėl kitų esminių šios Sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

### 8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalauti sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

### 8.5. Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamos viena kitai pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

# Garantijos

## Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams, medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

## Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis.

## Rangovas iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, o taip pat garantiniu laikotarpiu įsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką savo lėšomis pašalinti išaiškėjusius trūkumus (defektus).

## Atsiradus Darbų trūkumams (defektams), garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

# Baigiamosios nuostatoS

## Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo

# 10.2. Šioje Sutartyje numatytos nuostatos gali būti keičiamos tik Sutartyje aptartais atvejais.

# 10.3. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

# 10.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis.

# 10.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ieškinys ar pareiškimas teismui paduodamas pagal Užsakovo buveinės adresą.

# 10.6. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių skolų išieškojimo, tarpininkavimo išlaidų, išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.

# 10.7. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį (į)teikia pasirašytinai, elektroniniu paštu arba siunčia registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai (i) įteikiant asmeniškai – įteikimo dieną, (ii) jei siunčiama elektroniniu paštu – sekančią darbo dieną po išsiuntimo, (iii) jei siunčiama registruotu paštu – po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo momento. Jeigu šalis nenurodo atskiro adreso korespondencijai, pranešimas laikomas tinkamai įteiktu, jeigu jis išsiųstas Šalies registruotos buveinės arba Sutartyje nurodytu Šalies adresu korespondencijai ir elektroninio pašto adresu. Pasikeitus Šalies adresui, elektroninio pašto adresui, Šalis per ne vėliau 2 (dvi) darbo dienas privalo informuoti kitą Šalį apie adreso pasikeitimą. Neinformavus kitos Šalies apie adreso pakeitimą, pranešimai laikomi įteikti tinkamai, jei jie išsiųsti paskutiniu Šalies nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

## 10.8. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios Sutarties dalimi.

## 10.9. Ši Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

## 10.10. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

## 10.10.1. Priedas Nr. 1 „Rangovo pasiūlymas“ lapai;

## 10.10.2. Priedas Nr. 2 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“ lapas;

## 10.10.3. Priedas Nr. 3 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

## 10.10.4. Priedas Nr. 4 „Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

## 10.10.5. Priedas Nr. 5 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavimo, vykdant statybos darbus” lapai.

## 10.10.6. Priedas Nr. 6 „Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ lapas; (pagal poreikį)

1. **Šalių adresai ir kiti rekvizitai**

**UŽSAKOVAS** **RANGOVAS**

|  |  |
| --- | --- |
| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | UAB „ “ |
| Įmonės kodas: 124568293 | Įmonės kodas: |
| Švitrigailos g. 7, Vilnius | Gatvė |
| PVM mokėtojo kodas: LT245682917 | PVM mokėtojo kodas: LT |
| Tel.: 8 697 00 804 | Tel.: |
| El. paštas: [vilniaus.bustas@vmb.lt](mailto:vilniaus.bustas@vmb.lt) | El. paštas: |
| A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996 | A.s. LT |
| Bankas: AB SEB bankas | Bankas: AB „ “ bankas |
| **Adresas korespondencijai:** Švitrigailos g. 7,  LT-03110 Vilnius | **Adresas korespondencijai:** |
| Direktorius  Tadas Balsevičius  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)  A.V. | Direktorius  Vardas Pavardė  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)  A.V. |

14 Priedas

UAB „ “

Įmonės kodas:

Adresas:

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2017-\_\_-\_\_ Nr.\_\_\_\_\_

Viešųjų pirkimų komisijai

**Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,**

**pirkėjo identifikavimo duomenys,**

**darbų kainos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sutarties data,**  **Pavadinimas, Nr.** | **Pirkėjo identifikavimo duomenys** | **Objektas** | **Darbų kaina** | **Pastabos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |